



4.答：e.g. 发送方1: (1, 1, 1, -1, 1, -1, -1, -1)

发送方2：(1, -1, 1, 1, 1, 1, 1, 1)

13.答：通常移动性会使数据报在缘和目的地间端到端时延变长，因为数据报会先被转发到本地代理，再转发到移动设备 。

16.答：

优点：提供MSRN可以快速得到值，不用查询VLR。

缺点：MSRN的值需要不断刷新，每次MSRN改变后HLR都要更新。